City of Alameda

**Gas Line Drawing Sample**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meter **Address**:

**Permit** #:

**Pipe Material**:

1.25” @ 20’

1” @ 15’

199,000 Btu

Tankless Water Heater

1” @ 12’

65,000 Btu

Furnace

0.75” @ 10’

1” @ 8’

**Earthquake-Actuated Gas Shut Off Valve**

**Required With All Gas Line Changes**

75,000 Btu

Range